|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNIVERZITET U NOVOM SADU  **FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA** |  |

Igor Šikuljak

**Sistem za praćenje kretanja mobilnih uređaja sa omogućenom upotrebom WiFi tehnologije**

DIPLOMSKI RAD

- Osnovne akademske studije –

Novi Sad, 2021

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | UNIVERZITET U NOVOM SADU ⚫ **FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA**  21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6 | Datum: |
|  |
| **ZADATAK ZA IZRADU ZAVRŠNOG (BACHELOR) RADA** | List/Listova: |
| 1/1 |

*(Podatke unosi predmetni nastavnik - mentor)*

| Vrsta studija: | Osnovne akademske studije |
| --- | --- |
| Studijski program: | **Računarstvo i automatika** |
| Rukovodilac studijskog programa: | **prof. dr Milan Vidaković** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Student: | **Igor Šikuljak** | Broj indeksa: | **RA117/2017** |
| Oblast | **Računarske mreže, bezbjednost sistema, embedded sistemi** | | |
| Mentor: | **prof. dr Milan Vidaković** | | |
| NA OSNOVU PODNETE PRIJAVE, PRILOŽENE DOKUMENTACIJE I ODREDBI STATUTA FAKULTETA  IZDAJE SE ZADATAK ZA DIPLOMSKI (Bachelor) RAD, SA SLEDEĆIM ELEMENTIMA:   * problem – tema rada; * način rešavanja problema i način praktične provere rezultata rada, ako je takva provera neophodna; * literatura; | | | |

**NASLOV DIPLOMSKOG (BACHELOR) RADA:**

|  |
| --- |
| **Sistem za praćenje kretanja mobilnih uređaja sa omogućenom upotrebom WiFi tehnologije** |

**TEKST ZADATKA:**

|  |
| --- |
| Zadatak rada predstavlja kreiranje sistema za prikuplajnje podataka od značaja koji će omogućiti detekciju i praćenje kretanja uređaja koji koriste WiFi tehnologiju, bez obzira na status njihove konekcije na neku mrežu. Stoga, student treba da:   * prouči relevantne teorijske koncepte iz IEEE802.11 tehnologije te pronađe i osmisli metode koji će omogućiti prikupljanje potrebnih podataka * izabere embedded platformu na kojoj će realizovati osmišljeni sistem * implemetira osmišljeni sistem i izvrši testiranje istog * diskutuje realizovano rješenje i predloži dalja unapređenja |

|  |  |
| --- | --- |
| Rukovodilac studijskog programa: | Mentor rada: |
| **prof. dr Milan Vidaković** | **prof. dr Milan Vidaković** |

|  |
| --- |
| Primerak za:  - Studenta;  - Mentora |
|  |

**Sadržaj**

[1 Uvod 7](#_Toc83508066)

[2 Teorijske osnove 9](#_Toc83508067)

[2.1 IEEE 802.11 standard 9](#_Toc83508068)

[2.1.1 Distribucija kanala u 2,4GHz frekvencijskom spektru (EEE 802.11 b/g/n/ax) 9](#_Toc83508069)

[2.1.2 IEEE 802.11 frame 10](#_Toc83508070)

[2.1.3 Probe Request paketi 11](#_Toc83508071)

[2.1.4 Request to Send (RTS) paketi 12](#_Toc83508072)

[3 Arhitektura sistema 15](#_Toc83508073)

[3.1 Opšta struktura predloženog rješenja 15](#_Toc83508074)

[3.2 Platforma za realizaciju rješenja i njena ograničenja 15](#_Toc83508075)

[3.2.1 ESP8266 SoC i NodeMCU platforma 15](#_Toc83508076)

[3.2.2 Dodatni moduli – periferije 16](#_Toc83508077)

[3.2.3 Razvojni alati, šema sistema, platformska ograničenja i njihovo prevazilaženje 16](#_Toc83508078)

[4 Implementacija 21](#_Toc83508079)

[5 Rezultati 23](#_Toc83508080)

[6 Diskusija 25](#_Toc83508081)

[7 Budući rad 27](#_Toc83508082)

[8 Zaključak 29](#_Toc83508083)

[9 Literatura 31](#_Toc83508084)

[Biografija 33](#_Toc83508085)

[KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA 35](#_Toc83508086)

[KEY WORDS DOCUMENTATION 37](#_Toc83508087)

# Uvod

Mobilni uređaji koji upotrebljavaju WiFi tehnologiju [1], u svom normalnom režimu rada neizbježno odaju određene identifikacione podatke svojoj okolini. Kako je medijum kroz koji se prenose podaci zajednički za sve uređaje u okolini, tj. radi se o fizičkom prostoru u kome se podaci prenose bežično, tako jedini način za sprovođenje uspješne komunikacije jeste da svaki set prenošenih podataka sa sobom nosi informaciju/identifikaciju porijekla i destinacije. Jedinstveni identifikator svakog fizičkog uređaja u cijeloj IEEE 802 [2] grupi standarda jeste MAC (media access control) adresa.

Cilj ovog rada jeste kreiranje sistema koji će omogućiti praćenje kretanja mobilnih uređaja (WiFi stanica, WiFi station) u prostoru. Ovaj rad se ograničava na praćenje uređaja koji rade u okviru IEEE 802.11 b/g/n bežičnih mreža, što odgovara uobičajenim, opšteprisutnim verzijama 2,4Ghz WiFi tehnologije. Detekcija uređaja se postiže slušanjem komunikacije u neposrednoj okolini jedne jedinice našeg sistema te prikupljanjem relevantnih podataka za identifikaciju uređaja. Od interesa su specifični paketi u okviru komunikacije između mobilnih uređaja i WiFi pristupnih tački (Access Point, AP), a to su Probe Request paketi. Probe Request pakete šalju mobilni uređaji sa ciljem pronalaženja WiFi pristupnih tački u okolini kao i utvrđivanja kvaliteta njihovog signala.

Dodatno se razmatra i aktivna transmisija RTS (Request to Send) paketa sa ciljem povećanja broja i učestalosti slanja Probe Request paketa od strane mobilnih uređaja, što bi omogućavalo i precizniju lokaciju i praćenje istih.

# Teorijske osnove

## IEEE 802.11 standard

IEEE 802.11 je set standarda koji definise komunikacione protokole u bežičnom aspektu mreža lokalnog nivoa (Wireless Local Area Netwworks, WLAN). U nastavku će biti objašnjeni relevantni dijelovi tog standarda za ovaj rad.

### Distribucija kanala u 2,4GHz frekvencijskom spektru (EEE 802.11 b/g/n/ax)

Kolizije elektromagnetnih signala narušavaju integritet poslatih podataka, te je je u tim slučajevima neophodno izvršiti retransmisiju datog podatka. Najjednostavniji primjeri za to jesu ako dva uređaja pokušaju da pošalju pakete u istom trenutku na istom frekvencijskom opsegu, ili jednostavnno prirodna ili vještačka interferencija iz okoline. Učestalost potrebe za retransmisijom paketa utiče na performanse uređaja. Ovaj problem je značajan u okolnostima kada postoji više WiFi pristupnih tački na istom mjestu, te se onda date mreže međusobno ometaju. Zbog toga, alocirani frekvencijski spektar za mreže koje prate IEEE 802.11 b/g/n ili ax standarde je podijeljen na više kanala. Svaka mreža radi na najmanje jednom kanalu, i tako se može obezbijediti potpuno nesmetana komunikacija u datoj tački prostora za najmanje tri mreže. Spektar je podijeljen na ukupno 14, međusobno djelimično preklapajućih kanala širine 22 MHz, sa idejom da ako nije moguće potpuno eliminisati koliziju između mreža, onda se ona može makar djelimično umanjiti.



Figure - Kanali u 2,4GHz spektru, njihovo preklapanje i širina (Izvor: Michael Gauthier, CC BY-SA 3.0)

Kanali 1-13 su kanali koji su dozvoljeni zakonskim regulativama u većem dijelu svijeta, dok to nije slučaj za kanal 14. Zbog toga, kanal 14 nije uzet u obzir u implementaciji ovog rada.

Mreže obično funkcionišu po HT20 (High Throughput 20) principu što znači da za svoje funkcionisanje koriste jedan od pomenutih kanala u opsegu od 20Mhz (preostala 2 MHz su raspoređena na krajevima opsega i ne koriste se – služe rasipanju, slabljenju signala ka narednom neometanom signalu). IEEE 802.11n standard definiše i HT40 princip upotrebe alociranog frekvencijskog spectra i on podrazumjeva istovremenu upotrebu dva nepreklapajuća kanala od strane jedne WiFi pristupne tačke. U tom slučaju se jedan kanal koristi za prenos paketa sa podacima, a drugi za ostale pakete – ukupno 40MHz iskorišćenog frekvencijsog opsega, te otuda i naziv HT40.

### IEEE 802.11 frame

Sva komunikacija koja odvija preko WiFi mreže, bez obzira na protokol, se enkapsulira u 802.11 frame. Polja u tzv. MAC zaglavlju definišu razne osobine specifičnog paketa, kao što su npr. tip paketa, adresa porijekla, adresa destinacije, stanje paketa, kontrolni podaci… Ispod se nalazi slika na kome je prikazano MAC zaglavlje sa dužinom polja izraženom u bajtima.



Figure - Polja u generičkom 802.11 frame-u [3]

Kao što se može vidjeti, postoji više adresnih polja od samo porijekla i destinacije. To je zbog toga što konfiguracija mreže može biti znatno kompleksnija od tipa stanica-pristupna tačka, i može da uključuje posrednike na obje strane te veze. Da bi se adresna polja mogla ispravno tumačiti, u okviru Frame Control polja se definiše distribucioni sistem vezan za dati paket.



Figure - Polja prisutna unutar Frame Control polja u 802.11 frame-u [3]

Polja ToDS i FromDS definišu okruženje u kakvom je dati paket koji je u tranzitu. U slučaju direktne komunikacije oba bita (polja, zastavice) neće biti setovana, dok u slučajevima kada paket napušta/namijenjen je za distribucioni sistem, tada će respektivno FromDS i ToDS biti setovani. Moguća je situacija i kada su oba bita setovana.

Adresna polja mogu imati neka od sledećih značenja:

* RA (Receiver Address) – adresa primaoca
* TA (Transmitter Address) – adresa pošiljaoca
* DA (Destination Address) – adresa destinacije (krajnji primaoc paketa)
* SA (Source Address) – adresa izvora (originalni pošiljalac paketa)
* BSSID (Basic service set identifier) – adresa nadležne mreže

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **To DS** | **From DS** | **Address 1** | **Address 2** | **Address 3** | **Address 4** |
| 0 | 0 | RA = DA | TA = SA | BSSID | N/A |
| 0 | 1 | RA = DA | TA = BSSID | SA | N/A |
| 1 | 0 | RA = BSSID | TA = SA | DA | N/A |
| 1 | 1 | RA | TA | DA | SA |

Figure - Značenje sadržaja adresnih polja na osnovu sadržaja DS polja [4]

### Probe Request paketi

WiFi stanice emituju Probe request pakete sa ciljem otkrivanja dostupnih pristupnih tačaka na datoj lokaciji. Paketi su obično broadcast tipa, što znači da su usmjereni ka svim pristupnim tačkama, i od svih njih koji su u dometu se očekuje odgovor. Broadcast paketi se identifikuju po jedinstvenoj adresi (MAC adresa) destinacije (DA) – FF:FF:FF:FF:FF:FF. Sa druge strane, Probe request paketi mogu biti usmjereni i ka specifičnoj pristupnoj tački. WiFi stanice emituju takve pakete uglanom sa razlogom da otkriju promjene u kvalitetu signala od određene pristupne tačke.

U skladu sa prethodno iznijetim informacijama, mobilni uređaji emituju Probe request pakete da bi otkrili pristupne tačke u blizini i povezali se na prethodno poznatu mrežu, ili da bi mogli inicirati novu konekciju. Osim toga, uređaju periodično emituju Probe request pakete bez obzira da li su u datom trenutku konektovani na određenu mrežu ili ne, sa ciljem utvrđivanja kvaliteta signala pristupnih tačaka. To omogućuje automatizovani prelazak sa jedne mreže na drugu poznatu mrežu u zavisnosti od kvaliteta signala i time pružanje bolje usluge.

Probe request paketi pripadaju Management tipu paketa (u 802.11 frame-u oznaka tipa u frame control sekciji nosi vrijednost 0) i imaju oznaku podtipa u 802.11 frame control sekciji sa vrijednošću 4.



Figure - Primjer Probe request paketa

### Request to Send (RTS) paketi

RTS predstavlja mehanizam za razrješavanje problema sa kolizijama u slanju paketa. Osnovna ideja jeste da, kada se desi kolizija, umjesto ponovnog slanja samog paketa, pošiljalac primaocu prvo pošalje Request to Send (zahtjev za slanje) paket, na koji će primaoc da odgovori sa Clear to Send (dozvoljeno slanje) paketom. Nakon te razmjene, pošiljalac može da pošalje paket primaocu, a primaoc neće preduzimati nikakve akcije slanja na određeno vrijeme. Takođe, drugi uređaji na mreži koji nisu uključeni u datu komunikaciju će takođe obustaviti slanje svojih paketa odmah po primanju RTS paketa, a nastaviće svoj normalni rad tek nakon registrovanja CTS paketa, odnosno kada prođe unaprijed određeni vremenski interval.

Request to send paketi pripadaju Control tipu paketa (u 802.11 frame-u oznaka tipa u frame control sekciji nosi vrijednost 1) i imaju oznaku podtipa u 802.11 frame control sekciji sa vrijednošću 11.



Figure - Primjer Request to Send paketa

Za ovaj rad je značajno je napomenuti da CTS paketi u svom 802.11 zaglavlju ne sadrže adresu pošiljaoca, već samo adresu primaoca.

Clear to send paketi pripadaju Control tipu paketa (u 802.11 frame-u oznaka tipa u frame control sekciji nosi vrijednost 1) i imaju oznaku podtipa u 802.11 frame control sekciji sa vrijednošću 12.



Figure - Primjer Clear to Send paketa

# Arhitektura sistema

## Opšta struktura predloženog rješenja

Ideja za realizaciju sistema se sastoji u postavljanju više malih uređaja – jedinica sistema, raspoređenih na određenom prostoru. Svaki od tih uređaja će imati sposobnost da sluša mrežni saobraćaj iz svoje okoline, izdvaja iz njega sve Probe Request pakete i bilježi relevantne identifikacione podatke. Naknadno se okupljaju podaci od svih pojedinačnih uređaja, povezani sa informacijom o lokaciji svakog uređaja koji je prikupljao podatke i vremenskim trenutkom kada je svaki podatak registrovan. Na osnovu tih potataka je moguće rekonstruisati kretanje mobilnih uređaja prostim utvrđivanjem kada je određeni mobilni uređaj bio u okolini naše jedinice sistema – preko činjenice da li je jedinica sistema tada registrovala Probe Request-ove od datog mobilnog uređaja.

Pored praćenja Probe Request paketa, razmatra si i ciljano slanje RTS paketa. Od tog procesa se kao posljedica očekuje povećan broj Probe Requestova od ciljanog mobilnog uređaja (WiFi stanice), jer se očekuje jedan od dva scenarija. Ako je mobilni uređaj povezan na WiFi mrežu, postojanje RTS paketa može prouzrokovati potragu za novom mrežom koja će biti manje opterećena i time pružati bolju uslugu, ili, ako je mobilni uređaj nepovezan i u periodičnoj potrazi za mrežama, ubrzaće dolazak novog ciklusa emitovanja Probe Request-ova na red. Sa druge strane, takođe bi bilo moguće slušanje na CTS poruke što bi potvrdilo prisustvo mobilnog uređaja u neposrednoj blizini naše jedinice sistema. Kao što je rečeno u poglavlju 2.4.1, CTS paketi ne sadrže adresu porijekla paketa, pa to blago komplikuje pristup praćenju kretanja više uređaja, jer CTS odgovor se mora vezivati za posljednji poslati RTS paket (vezivanje za njegovu destinaciju). Pored toga, ne bi bilo moguće brzo slanje velikog broja RTS paketa namijenjenih različitim ciljnim uređajima, jer bi to moglo dovesti do preplitanja odgovora, te je potrebno praviti sitnije pauze između slanja RTS paketa različitim ciljanim WiFi stanicama.

## Platforma za realizaciju rješenja i njena ograničenja

### ESP8266 SoC i NodeMCU platforma

Za implementaciju predloženog rješenja je izabran SoC (System on a Chip) ESP8266 koji proizvodi Espressif Systems [5], odnosno ESP8266 Dev Kit platforma poznata pod nazivom NodeMCU [6]. Dati izbor je napravljen jer pruža podršku za većinu funkcionalnosti koje su potrebne za implementaciju predstavljenog rješenja, a i zbog svoje izrazito niske cijene.

### Dodatni moduli – periferije

Prikupljene podatke je potrebno potkrijepiti tačnim vremenom njihovog prikupljanja i skladištiti ih. Za precizno praćenje vremena se koristi RTC (Real Time Clock) modul sa DS3231 čipom. Bitno je napomenuti da je za ovaj projekat neophodna verzija čipa DS3231S(N) [7] jer ona ima programabilan generator signala (SQW, Square Wave Generator), dok druge verzije, kao npr. DS3231M [8], ga nemaju. Za povezivanje RTC sata na NodeMCU se koristi I2C (Inter-Integrated Circuit) protokol. Skladištenje podata se obavlja na (mikro) SD memorijsku katicu. SD kartice imaju SPI interfejs, pa se direktno povezuju na NodeMCU i sa njima se komunicira SPI (Serial Peripheral Interface) protokolom.

### Razvojni alati, šema sistema, platformska ograničenja i njihovo prevazilaženje

Za programiranje ESP8266 postoji ESP8266 NON-OS SDK [9], ali programiranje u njemu za veći dio sistema se radi u Arduino Framework-u (ESP8266 core for Arduino) [10] koji omogućava značajno jednostavniju implementaciju. ESP8266 core for Arduino u svojoj pozadini koristi ESP8266 NON-OS SDK, pa sve njegove funkcionalnosti su dostupne i unutar samog ESP8266 core for Arduino Framework-a.

ESP8266 zajedno sa svojim ESP8266 NON-OS SDK ima podršku za tzv. promiscuous mode rada na mreži, tj. može da prati mrežne pakete koji se šalju u njegovoj okolini, a nije ograničen na samo pakete koji pripadaju mreži sa kojom je trenutno asociran. Prema tehničkoj specifikaciji [11] i API dokumentaciji [12] podržani su samo paketi u HT20 principu rada, i postoji ograničenje da se prihvataju na korektnu obradu samo paketi koji prolaze određene kriterijume. Jedan od njih jeste da MAC zaglavlje (a preko toga i 802.11 paket u cjelosti) mora imati minimalnu dužinu od 24 bajta. Međutim, kao što se to može vidjeti na primjeru za CTS paket u poglavlju 2.1.4, dužina CTS paketa je manja od toga. To znači da nije moguće registrovanje CTS paketa.

U API dokumentaciji [12] se može vidjeti da ESP8266 ima mogućnost slanja tzv. freedom paketa, tj. moguće je slanje programski definisanih 802.11 paketa bez potrebe da ESP8266 bude asociran ili u procesu asocijacije sa nekom WiFi mrežom. Nažalost, ta funkcionalnost je ograničena na slanje neenkriptovanih Data paketa, Beacon, Probe Request i Probe Response paketa. Dodatno ograničenje (koje je vrijedno pomena u ovom radu) je da poslati paket mora imati minimalnu dužinu od 24 bajta, iskučujući FCS polje. Zbog navedenog, nije moguće slanje RTS paketa. Međutim, u verziji 1.3.0 ESP8266 NON-OS SDK [13][14], se prvi put pojavila metoda za slanje freedom paketa. U tom trenutku je prisustvo te funkcije bilo nezvanično, nije se pominjala u dokumentaciji, i ne očigledno je da data funkcija u svojoj implementaciji za tu verziju ne vrši provjeru koji je tip (tip i podtip iz Frame Control polja) paketa u pitanju. To nam omogućava da ipak šaljemo RTS pakete, zbog čega u sistem ubacujemo još jedan NodeMCU, koji će imati ulogu RTS sendera, a komadne će dobijati od centralnog NodeMCU uređaja, preko UART (Universal asynchronous receiver-transmitter) komunikacije.

Šema jedinice sistema koja je u skladu sa prethodno napisanim je predstavljena u nastavku:



Figure - Šema jedinice sistema

Raspored veza (priključaka) između komponenti i glavnog NodeMCU-a određuju karakteristike izvedenih GPIO (General Purpose Input/Output) veza sa ESP8266 na njega. U sledećoj tabeli su prikazani pinovi, njihove karakteristike, namjene, moguće upotrebe i ograničenja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Label** | **GPIO** | **Input** | **Output** | **Notes** |
| **D0** | **GPIO16** | no interrupt | no PWM or I2C support | HIGH at boot used to wake up from deep sleep |
| **D1** | **GPIO5** | OK | OK | often used as SCL (I2C) |
| **D2** | **GPIO4** | OK | OK | often used as SDA (I2C) |
| **D3** | **GPIO0** | pulled up | OK | connected to FLASH button, boot fails if pulled LOW |
| **D4** | **GPIO2** | pulled up | OK | HIGH at boot connected to on-board LED, boot fails if pulled LOW |
| **D5** | **GPIO14** | OK | OK | SPI (SCLK) |
| **D6** | **GPIO12** | OK | OK | SPI (MISO) |
| **D7** | **GPIO13** | OK | OK | SPI (MOSI) |
| **D8** | **GPIO15** | pulled to GND | OK | SPI (CS) Boot fails if pulled HIGH |
| **RX** | **GPIO3** | OK | RX pin | HIGH at boot |
| **TX** | **GPIO1** | TX pin | OK | HIGH at boot debug output at boot, boot fails if pulled LOW |
| **A0** | **ADC0** | Analog Input | X |  |

Table - Ograničenja upotrebe dostupnih ESP8266 GPIO pinova (Izvor: [15])

Veze sa modula (RTC i SD kartica) su povezani na podrazumijevane pinove (one od njih koje su morali biti neophodno vezani za određene). Izuzetak su CS veza (Chip Select) za SD karticu (koja može biti vezana za bilo koji pin koji omogućava digitalni izlazni signal) I SQW (programabilni generator periodičnog digitalnog signala) veza sa RTC sata koja će se koristi za izazivanje sistemskog prekida (interrupt). SQW žica generiše signal u svakom trenutku, pa je taj signal prisutan i u toku boot procesa na ESP8266, što može izazivati probleme. Za te dvije žice su postoje sledeći slobodni pinovi sa datim ograničenjima:

* D0 – slobodno za CS, nemoguće za SQW
* D3 – slobodno za CS, invertovan signal za SQW, neuspješan boot za SQW vrijednost = logička 0
* D4 – slobodno za CS, invertovan signal za SQW, neuspješan boot za SQW vrijednost = logička 0, na liniji prikopčana dioda!
* D8 – podrazumijevano za CS, nemoguć za SQW

Na osnovu prethodnih podataka, vidno je da je nemoguće da SQW signal ponekad (očekivanje = 0.5) izazove neuspješan boot na ESP8266. Bez obzira na to, izabrana je najbolja moguća opcija, a to je CS na D8, a SQW na D3.

# Implementacija

# Rezultati

# Diskusija

# Budući rad

# Zaključak

# Literatura

1. Wi-Fi Alliance - <https://www.wi-fi.org/>
2. IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee - <https://www.ieee802.org/>
3. Matthew S. Gast, „802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide, 2nd Edition”, O’Reilly Media, Inc. - <https://www.oreilly.com/library/view/80211-wireless-networks/0596100523/>
4. IEEE 802.11-05/0710r 0, “WDS” Clarifications - <http://www.ieee802.org/1/files/public/802_architecture_group/802-11/4-address-format.doc>
5. Espressif Systems - <https://www.espressif.com/>
6. NodeMCU - <https://www.nodemcu.com/index_en.html>
7. DS3231S(N) Data Sheet - <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf>
8. DS3231M Data Sheet - <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231M.pdf>
9. ESP8266 NON-OS SDK - <https://github.com/espressif/ESP8266_NONOS_SDK>
10. ESP8266 core for Arduino - <https://github.com/esp8266/Arduino>
11. ESP8266 Technical Reference - <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp8266-technical_reference_en.pdf>
12. ESP8266 Non-OS SDK API Reference - <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/2c-esp8266_non_os_sdk_api_reference_en.pdf>
13. ESP8266\_NONOS\_SDK\_v1.3.0\_15\_08\_08 Release Note - [https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?p=3092#p3092](https://bbs.espressif.com/viewtopic.php?p=3092%23p3092)
14. ESP-OPEN-SDK - <https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk>
15. ESP8266 Pinout Reference - <https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/>

Biografija

Igor Šikuljak je rođen u 22.07.1998. godine u Sokocu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu „Vuk Karadžić” u Vlasenici je završio 2013. godine kao učenik generacije. Potom upisuje gimaziju u SŠC „Milorad Vlačić” u Vlasenici koju završava 2017. godine, takođe kao učenik generacije. Uporedo sa srednjom školom, polaznik je na seminarima računarstva u IS Petnica u Valjevu. Nakon završene srednje škole, upisuje Fakultet tehničkih nauka, smijer Računarstvo i automatika, a postaje i asistent na programu računarstva u IS Petnica, gdje je i dalje angažovan.

Položio je sve ispite predviđene planom i programom svog smijera, na modulu Primenjene računarske nauke i informatika i studijskoj grupi Internet i elektronsko poslovanje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIVERZITET U NOVOM SADU ⚫ **FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA**  21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6 | | |
| KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA | | |
| Redni broj, **RBR**: | |  | |
| Identifikacioni broj, **IBR**: | |  | |
| Tip dokumentacije, **TD**: | | monografska publikacija | |
| Tip zapisa, **TZ**: | | tekstualni štampani dokument | |
| Vrsta rada, **VR**: | | diplomski rad | |
| Autor, **AU**: | | Igor Šikuljak | |
| Mentor, **MN**: | | prof. dr Milan Vidaković, FTN Novi Sad | |
| Naslov rada, **NR**: | | Sistem za praćenje kretanja u prostoru mobilnih uređaja sa omogućenom upotrebom WiFi tehnologije | |
| Jezik publikacije, **JP**: | | srpski | |
| Jezik izvoda, **JI**: | | srpski / engleski | |
| Zemlja publikovanja, **ZP**: | | Srbija | |
| Uže geografsko područje, **UGP**: | | Vojvodina | |
| Godina, **GO**: | | 2021 | |
| Izdavač, **IZ**: | | autorski reprint | |
| Mesto i adresa, **MA**: | | Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6 | |
| Fizički opis rada, **FO**: | | br. poglavlja: 8 / stranica: 64 / citata: 42 / slika: 34 / listinga: 17 / priloga: 0 / tabela: 1 / grafikona: 0 | |
| Naučna oblast, **NO**: | | Računarske nauke i informatika | |
| Naučna disciplina, **ND**: | | Računarske mreže, bezbjednost sistema, embedded sistemi | |
| Predmetna odrednica /  ključne reči, **PO**: | | Praćenje mobilnih uređaja, MAC adrese, 802.11 Probe Request paketi, 802.11 RTS/CTS paketi, Espressif ESP8266 | |
| **UDK** | |  | |
| Čuva se, **ČU**: | | Biblioteka Fakulteta tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad | |
| Važna napomena, **VN**: | |  | |
| Izvod, **IZ**: | | OVDE IDE APSRAKT U NEKOLIKO REDOVA | |
| Datum prihvatanja teme, **DP**: | |  | |
| Datum odbrane, **DO**: | |  | |
| Članovi komisije, **KO**: | |  | |
|  | Predsednik: | dr Željko Vuković, FTN Novi Sad | |
|  | Član: | dr Miroslav Zarić, vanredni profesor, FTN Novi Sad | Potpis mentora: |
|  | Mentor: | prof. dr Milan Vidaković, FTN Novi Sad |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | UNIVERSITY OF NOVI SAD ⚫ **FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES**  21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6 | | |
| KEY WORDS DOCUMENTATION | | |
| Accession number, **ANO**: | | |  | |
| Identification number, **INO**: | | |  | |
| Document type, **DT**: | | | monographic publication | |
| Type of record, **TR**: | | | textual material | |
| Contents code, **CC**: | | | BSc thesis | |
| Author, **AU**: | | | Igor Šikuljak | |
| Mentor, **MN**: | | | Milan Vidaković, PhD assoc. prof., FTN Novi Sad | |
| Title, **TI**: | | | A system for spatial movement tracking of mobile devices with enabled WiFi technology | |
| Language of text, **LT**: | | | Serbian | |
| Language of abstract, **LA**: | | | serbian / english | |
| Country of publication, **CP**: | | | Serbia | |
| Locality of publication, **LP**: | | | Vojvodina | |
| Publication year, **PY**: | | | 2021 | |
| Publisher, **PB**: | | | author’s reprint | |
| Publication place, **PP**: | | | Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6 | |
| Physical description, **PD**: | | | no. of chapters: 8 / pages: 64 / citations: 42 / images: 34 / listings: 17 / appendices: 0 / tables: 1 / graphs: 0 | |
| Scientific field, **SF**: | | | Computer science | |
| Scientific discipline, **SD**: | | | Computer networks, security, embedded systems | |
| Subject / Keywords, **S/KW**: | | | Mobile device tracking, MAC addresses, 802.11 Probe Request packets, 802.11 RTS/CTS packets, Espressif ESP8266 | |
| **UDC** | | |  | |
| Holding data, **HD**: | | | Library of the Faculty of Technical Sciences, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad | |
| Note, **N**: | | |  | |
| Abstract, **AB**: | | | ABSTRACT HERE | |
| Accepted by sci. board on, **ASB**: | | |  | |
| Defended on, **DE**: | | |  | |
| Defense board, **DB**: | | |  | |
|  | President: | | Dr Željko Vuković, PhD, FTN Novi Sad | |
|  | Member: | | Miroslav Zarić, PhD, assoc. prof., FTN Novi Sad | Mentor’s signature |
|  | Mentor: | | Milan Vidaković, PhD, prof., FTN Novi Sad |  |